# $ K + Ayuda de HP JetAdmin                {bmr hplogo.bmp}

Se disponen de los siguientes temas de Ayuda:

{bmc tocbut.bmp}  Introducción
{bmc tocbut.bmp}  Instalación y configuración
{bmc tocbut.bmp}  Administración de impresoras remotas
{bmc tocbut.bmp}  Diagnóstico y resolución de problemas
{bmc tocbut.bmp}  Estado de la impresora		

{bmc LINE.BMP}

# $ K + Página de propiedades Memoria flash

Proporciona detalles acerca de la memoria flash opcional de la impresora. Desde esta página se pueden realizar las operaciones siguientes:

{bmc BUTTON.BMP}	Proteger la memoria flash contra escritura
{bmc BUTTON.BMP}	Verificar que la memoria flash esté protegida contra escritura
{bmc BUTTON.BMP}	Inicializar la memoria flash
{bmc BUTTON.BMP}	Verificar que la memoria flash esté inicializada
{bmc BUTTON.BMP}	Ver fuentes en la memoria flash
{bmc BUTTON.BMP}	Ver detalles de una fuente en la memoria flash
{bmc BUTTON.BMP}	Suprimir una fuente de la memoria flash

Nota
Si una característica aparece atenuada, debe contar con privilegios de supervisor para cambiarla.

{bmc LINE.BMP}

# $ K + Acceder a las páginas de propiedades
1	Con la impresora resaltada en la lista de impresoras disponibles, haga clic en Impresora en la parte superior de la ventana principal y luego haga clic en Propiedades.
Aparecerán las páginas de propiedades disponibles.
2	Haga clic en la pestaña correspondiente a la página de propiedades que desea ver.

Consejos
{bmc BLTBLK.BMP}	Para acceder a las páginas de propiedades desde la lista de impresoras, haga doble clic en la impresora que desea.
{bmc BLTBLK.BMP}	Haga clic en Ayuda para obtener información adicional acerca de la página o ventana de propiedades visualizada actualmente en pantalla.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Proteger la memoria flash contra escritura
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
2	Seleccione la casilla Protegida contra escritura a fin de proteger la memoria flash contra escritura, o deselecciónela para permitir a los usuarios modificar el contenido de la memoria flash.
3	Cuando termine, haga clic en Aceptar.

Consejos
{bmc BLTBLK.BMP}	Inicialice la memoria flash para que se puedan cargar fuentes en la misma. Una vez cargadas las fuentes, proteja la memoria flash contra escritura a fin de impedir que se suprima por equivocación su contenido.

Vea también
Memoria flash opcional

{bmc LINE.BMP}

# $ K Inicializar la memoria flash
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
2	Si la casilla Memoria flash inicializada no está seleccionada, haga clic en el botón Inicializar.
3	Una vez finalizado el proceso de inicialización, haga clic en Aceptar.

Consejos
Inicialice la memoria flash para que los usuarios puedan cargar fuentes en la misma. Una vez cargadas las fuentes, proteja la memoria flash contra escritura a fin de impedir que se suprima por equivocación su contenido.

Vea también
Memoria flash opcional

{bmc LINE.BMP}

# $ K Verificar que la memoria flash esté inicializada
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
2	Verifique que esté seleccionada la casilla Memoria flash inicializada. En caso negativo, haga clic en el botón Inicializar para inicializar la memoria flash.
3	Cuando termine, haga clic en Aceptar.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Verificar que la memoria flash esté protegida contra escritura
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
2	Verifique que esté seleccionada la casilla Protegida contra escritura. En caso negativo, selecciónela para proteger la memoria flash contra escritura.
3	Cuando termine, haga clic en Aceptar.

Conejos
Inicialice la memoria flash para que los usuarios puedan cargar fuentes en la misma. Una vez cargadas las fuentes, proteja la memoria flash contra escritura a fin de impedir que se suprima por equivocación su contenido.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Memoria flash opcional
Si tiene una impresora HP LaserJet 5 o 5M, se pueden instalar en la misma módulos de memoria flash de 2 ó 4 MBytes. Esta memoria flash se utiliza para operaciones en lenguaje PCL o PostScript y para almacenar de forma permanente fuentes cargadas en la impresora. A diferencia de la memoria estándar de la impresora, los elementos cargados de forma permanente se quedan en la impresora aun cuando ésta se apaga.
Las fuentes PostScript que se cargan en la memoria flash están disponibles para todos los usuarios de Macintosh de la impresora. Dichos usuarios pueden utilizar la utilidad HP LaserJet para cargar las fuentes. Las fuentes TrueType que se cargan en la impresora están disponibles para todos los usuarios. Los usuarios de Windows y de PostScript pueden utilizar la utilidad HP FontSmart para cargar las fuentes TrueType y PostScript.
Nota
Dependiendo de la configuración del controlador, puede que no estén disponibles algunas tecnologías de fuentes.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Ver fuentes cargadas en la memoria flash
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
La lista de fuentes cargadas aparecerá en el lado inferior derecho de la página.
2	Haga clic en las flechas de las barras de desplazamiento para ver fuentes no visualizadas en pantalla.
3	Cuando termine, haga clic en Aceptar.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Ver detalles de una fuente en la memoria flash
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
La lista de fuentes cargadas aparecerá en el lado inferior derecho de la página.
2	En la lista seleccione la fuente sobre la que desea obtener detalles.
De ser necesario, haga clic en las flechas de las barras de desplazamiento para ver fuentes no visualizadas en pantalla y luego seleccione la fuente adecuada.
3	Haga clic en el botón Detalles para ver información acerca de la fuente seleccionada.
4	Cuando termine, haga clic en Aceptar.

{bmc LINE.BMP}

# $ K Suprimir una fuente de la memoria flash
Si la memoria flash está protegida contra escritura, antes debe desactivar la protección contra escritura para poder suprimir fuentes.
1	Con las hojas de propiedades en pantalla, haga clic en la pestaña Memoria flash.
La lista de fuentes cargadas aparecerá en el lado inferior derecho de la página.
2	Seleccione la fuente que desea suprimir de la lista de fuentes.
De ser necesario, haga clic en las flechas de las barras de desplazamiento para ver fuentes no visualizadas en pantalla y luego seleccione la fuente adecuada.
3	Haga clic en el botón Suprimir.
4	Haga clic en Sí para confirmar la supresión de la fuente.
5	Cuando termine, haga clic en Aceptar.
Vea también
Proteger la memoria flash contra escritura

{bmc LINE.BMP}

# 
Los cuadros Sugerencias ofrecen una breve descripción de las tareas que se pueden realizar en la página o ventana que se está visualizando en pantalla.

# 
Haga clic en Ayuda a fin de acceder a la documentación en línea para las tareas y características correspondientes a la página o ventana que se está visualizando en pantalla.

# 
Haga clic en Cancelar para anular todos los cambios realizados desde la última vez que se guardaron cambios haciendo clic en Aceptar.

# 
Haga clic en Aceptar para aplicar todos los cambios realizados a las opciones desde la última vez que se guardaron cambios.

# 
Indica los detalles actuales de la memoria flash opcional, incluyendo su cantidad de espacio libre, su tamaño total, su estado de protección contra escritura y si está inicializada.

# 
En el cuadro Espacio libre se indica en kilobytes (KB) la cantidad de espacio actualmente disponible en la memoria flash opcional.

# 
En el cuadro Tamaño total se indica en kilobytes (KB) la cantidad total de espacio en la memoria flash opcional.

# 
Seleccione esta casilla para proteger la memoria flash opcional contra escritura, o deselecciónela para permitir a los usuarios modificar el contenido de la memoria flash.

# 
Si esta casilla está seleccionada, la memoria flash opcional está inicializada y preparada para su uso.

# 
Haga clic en este botón para inicializar la memoria flash opcional.

# 
Indica las fuentes que actualmente se encuentran en la memoria flash. Haga clic en las flechas de las barras de desplazamiento para ver fuentes no visualizadas en pantalla.

# 
Haga clic en este botón para obtener detalles acerca de la fuente actualmente seleccionada.

# 
Haga clic en este botón para suprimir la fuente actualmente seleccionada.

# 
Indica las fuentes disponibles en el directorio especificado.

# 
Indica las fuentes instaladas en la memoria flash.

# 
Indica los detalles de la fuente seleccionada, incluyendo el nombre de la fuente, su descripción, el nombre del usuario que cargó la fuente, el tamaño del fichero (en bytes), la versión de la fuente y la identificación de dispositivo de la memoria flash en la que se encuentra la fuente.

# 
Indica el nombre de la fuente.

# 
Indica la descripción proporcionada por el usuario que cargó la fuente.

# 
Indica la identificación de dispositivo de la memoria flash que contiene la fuente.

# 
Indica el número de versión de la fuente.

# 
Indica el tamaño de fichero (en bytes) de la fuente.

# 
Indica el nombre del usuario que cargó la fuente.

# 
Haga clic en este botón para cerrar la ventana actual y volver a la página o ventana seleccionada previamente.